1. Desligar o interruptor da luz.
2. Pegar uma escada, se necessário.
3. Subir com cuidado até alcançar a lâmpada.
4. Esperar esfriar, se estiver quente.
5. Desrosquear a lâmpada queimada.
6. Pegar uma lâmpada nova.
7. Rosquear a nova lâmpada no soquete.
8. Descer da escada.
9. Ligar o interruptor para testar.