 Estacionar o carro em um local seguro e plano.

 Ligar o pisca-alerta.

 Pegar o macaco, chave de roda e estepe.

 Afrouxar os parafusos da roda com a chave de roda.

 Posicionar o macaco no local indicado do carro.

 Levantar o carro até o pneu sair do chão.

 Remover os parafusos e retirar o pneu furado.

 Colocar o estepe.

 Recolocar os parafusos e apertar levemente.

 Abaixar o carro com o macaco.

 Apertar bem os parafusos.

 Guardar ferramentas e o pneu danificado.